### Specyfikacja:

Tablica zewnętrzna, wolnostojąca o wym. 100x150 cm

Materiał wykonania: dibond z nadrukiem  UV - grubość 3 mm

Sposób montażu: montaż na konstrukcji stalowej, malowanej na wys. 150 cm nad ziemią

Miejsce: w miejscu uzgodnionym z projektantem/ MKZ

Termin zamontowania: od faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych

Czas ekspozycji: od rozpoczęcia trwania prac aż do zakończenia projektu

Nakład: 1 szt. dla każdego remontowanego wnętrza podwórzowego

*Przykładowa tablica*

